Protokol o tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti
Vzor servisasklad.cz · vodovod, otopná soustava, podlahové vytápění a tlaková zařízení (NV č. 192/2022 Sb.)
1. Identifikace stavby, provozovny a účastníků
	Číslo protokolu / zakázky
	

	Stavba / provozovna a umístění
	

	Objednatel / provozovatel (název, IČO)
	

	Zhotovitel / servisní firma (název, IČO, č. oprávnění TIČR)
	

	Zkoušku řídil a vyhodnotil (jméno, č. osvědčení)
	

	Datum provedení zkoušky
	



2. Vymezení zkoušeného zařízení / potrubního úseku
	Druh soustavy / zařízení (vodovod / topení / vzdušník / kotel)
	

	Zkoušený úsek / podlaží / výrobní číslo nádoby
	

	Materiál, dimenze potrubí (DN) / objem nádoby (l)
	

	Předpis / technická norma (NV 192/2022 Sb. / ČSN 75 5409 / ČSN EN 14336)
	



3. Parametry a průběh tlakové zkoušky / zkoušky těsnosti
	Druh zkoušky (tlaková zkouška pevnosti / zkouška těsnosti)
	

	Zkušební médium a jeho teplota (°C)
	

	Teplota okolí (°C)
	

	Nejvyšší provozní přetlak PN / PS (bar / MPa)
	

	Zkušební přetlak Pz (bar / MPa)
	

	Doba ustálení (od – do, min)
	

	Hlavní zkouška (od – do, min)
	

	Naměřený pokles tlaku za dobu zkoušky (bar / MPa)
	

	Použité měřidlo — manometr (typ, rozsah, tř. přesnosti, výr. č., kalibrace)
	



4. Odečty tlaku v čase a vizuální kontrola
	Čas odečtu
	Etapa zkoušky (natlakování / ustálení / hlavní zkouška)
	Tlak na manometru (bar)
	Teplota (°C)
	Vizuální kontrola spojů a armatur

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



5. Výrok a předání před zakrytím / uvedením do provozu
	Zjištěné netěsnosti nebo deformace (žádné / popis)
	

	Tlak ponechaný v soustavě při zakrytí / betonáži (bar)
	

	Celkové hodnocení (VYHOVUJE / NEVYHOVUJE)
	

	Termín příští zkoušky / revize (u VTZ dle přílohy č. 4 NV 192/2022 Sb.)
	



	

____________________________
	

____________________________

	Za zhotovitele / osobu řídící zkoušku
	Za objednatele / stavbyvedoucího / TDI



Vzor zdarma ze servisasklad.cz/vzory/protokol-o-tlakove-zkousce · § 15, § 16 a § 18 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., ČSN 75 5409, ČSN EN 14336.




