Doklad o kontrole provozuschopnosti hasicích přístrojů a PBZ
Vzor dle § 7 odst. 4, § 9 odst. 6 a § 10 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci · servisasklad.cz
1. Identifikace provozovatele, objektu a kontrolující osoby
	Provozovatel (název firmy / jméno, sídlo, IČO)
	

	Kontrolovaný objekt / provozovna / požární úsek (adresa)
	

	Datum provedení kontroly provozuschopnosti
	

	Termín příští pravidelné roční kontroly (nejpozději za 12 měsíců)
	

	Kontrolu provedl (jméno, příjmení, číslo osvědčení / oprávnění výrobce)
	



2. Soupis kontrolovaných hasicích přístrojů a PBZ
	Poř. č.
	Umístění (NP, místnost)
	Typ a druh (PG/S/V/P/hydrant)
	Výrobní číslo / rok výr.
	Periodická zkouška (rok)
	Štítek a plomba
	Výsledek (provozuschopný / závada)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



3. Zjištěné závady, vyřazené přístroje a opatření (§ 9 odst. 4 a 5 vyhl. č. 246/2001 Sb.)
	Popis zjištěných závad (nepřístupnost, výška rukojeti > 1,5 m, chybějící plomba, pokles tlaku, věk > 20/40 let)
	

	Počet přístrojů odvezených na periodickou zkoušku / opravu a poskytnutá náhrada
	

	Celkový výrok o provozuschopnosti kontrolovaných prostředků PO a PBZ
	



	

____________________________
	

____________________________

	Kontrolující osoba / technik (podpis, razítko a č. oprávnění)
	Za provozovatele doklad převzal (jméno, datum, podpis)



Vzor zdarma ze servisasklad.cz/vzory/kontrola-hasicich-pristroju podle §§ 7, 9 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.




